**臺北市立弘道國民中學校園環境安全檢查(防汛)**

**(4-11月防汛期間每月月初檢查)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查人： 檢查日期： | | | | | |
| 檢查建築物名稱(地點)： | | | | | |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 | | 改善完成日期 | 改善內容 |
| 合格 | 不合格 |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。 |  |  |  |  |
| 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 |  |  |  |  |
| 網架有無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |  |
| 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 |  |  |  |  |
| 地下室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 | 窗下緣離地面有高差，無防擋水、水安全之虞 | | | |
| 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 |  |  |  |  |
| 適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。 |  |  |  |  |
| 電梯 /電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 |  |  |  |  |
| 電梯廂有無事先提升至高樓層停放。 |  |  |  |  |
| 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 | 無抽排水系統，因基座下緣離地面有高差，無淹水之虞 | | | |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |  |
| 走廊排水是否正常，未見積水。 |  |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 |  |  |  |  |
| 校內擋水門是否正常使用。 | 無擋水門設施 | | | |
| 改善完成日期： 覆核人： | | | | | |

總務主任: